**梅华社区健康服务中心小型医疗设备一批（第二批）的采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| 雾化仪 | 6 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币1.8万元 |
| 血糖仪 | 5 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币0.1万元 |
| 婴幼儿身高/体重测量器 | 1 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币0.1万元 |
| 直立式身高坐高测量仪 | 1 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币0.05万元 |
| 医用体重秤 | 1 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币0.05万元 |
| 电针仪 | 10 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币1万元 |
| 推拿床 | 20 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币3.6万元 |
| 治疗车 | 14 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币1.68万元 |
| 电热鼓风干燥箱 | 1 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币0.6万元 |
| 特定电磁疗治疗器（红外线神灯） | 10 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币0.6万元 |
| 合计 | 9.58万元 |

1. **雾化仪采购需求：**

1 产品名称：雾化仪

2 产品用途：主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病，如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。

3设备参数要求：

（1）医用材质，环保健康.

（2）原厂套装皆不含塑化剂

（3）喷雾器5分钟即可完成2.5ml的溶液 ；雾化杯药液承载量2-10ml.

（4）运行稳定低压无油压缩泵高效省时，低噪设计儿童鸭嘴面罩所喜爱的.

（5）气流量:3.0L/min -10.0L/min

（6）平均中位粒径:2.9μm±25%

（7）直径<5μm,>60%

（8）雾化率 >350mg/min

1. **血糖仪采购需求：**

1 产品名称：血糖仪

2 产品用途：监测人体血糖水平的情况.

3设备参数要求：

（1）测试项目：适用于监测人体毛细血管全血或静脉全血中葡萄糖浓度

（2）测试原理：媒介体生物电化学原理

（3）吸血量：≤1.0lμL

（4）测试速度：≤5秒

（5）测试范围：1.1mmol/L ~33.3mmol/L

（6）存储功能：自动存储和自动更新300个样品的测试结果

（7）平均值显示：可显示7、14、30天平均值；

（8）使用环境：5℃~45℃；RH≤90﹪，避免热源和辐射源；

（9）贮存环境：-20℃~55℃，RH≤90﹪

（10）制造商具有原厂配套的血糖监测系统用质控物

**三、婴幼儿身高/体重测量器采购需求：**

1 产品名称：婴幼儿身高/体重测量器

2 产品用途：用于婴幼儿身高，体重测量.

3设备参数要求：

规格：长102cm\*宽39cm\*高12cm，允差±3%

称重范围：0.1-20kg;

身高计量：0-100cm

**四、直立式身高坐高测量仪采购需求：**

1 产品名称：直立式身高坐高测量仪

2 产品用途：用于儿童身高体重测量

3设备参数要求：

（1）身高测量范围： 60-160CM

（2）体重： 50KG以内

（3）坐板面积： 37cmX27cm

**五、医用体重秤采购需求：**

1 产品名称：医用体重秤

2 产品用途：用于儿童及成人身高体重测量

3设备参数要求：

最大秤量Max： 160kg

最小秤量： 5kg

承重板面积（长×宽）： 39×28cm

外形尺寸（长×宽×高）： 695×278×935（mm），允差±3%

材质： 加厚锌铁钢板

分度值： e=d=0.5kg

**六、电针治疗仪采购需求：**

一、工作原理

在传统针灸的基础上加入了低频脉冲电刺激，在针刺得气后，通过接近人体生物电的微量电流，针刺和电流相结合，起到疏通经络、调和阴阳、扶正祛邪、镇痛止痉、消炎消肿、增强抗病能力的功效。

二、技术参数：

1、额定输入功率：11VA。

2、输出波形：连续波、断续波、疏密波。

3、连续波：

a）连续波频率：0.8Hz～100Hz分11档调节，允差±15％；

b）脉冲宽度：0.5ms±0.1ms；

4、断续波：断续周期：6s，允差±10％。

5、疏密波：疏、密波变换周期：6s，允差±10％。

6、输出脉冲强度

a）毫针电极（负载阻抗250Ω），输出强度为0～12V,允差±20％。

b）皮肤电极（负载阻抗500Ω），输出强度为0～38V,允差±20％。

7、输出通道：6路输出。

8、治疗时间：10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min八档可调，允差±10％。

▲9、六路输出，每路可独立调节强度大小。

▲10、毫针、皮肤两种输出模式可选。

▲11、毫针和皮肤电极线误用提示。

配置清单

主机 壹台

自粘电极板 贰对

导电硅橡胶电极板 玖对

电极线 陆条

电极夹线 陆条

绑带 壹套

**七、推拿床采购需求：**

1 产品名称：推拿床

2 产品用途：对病患进行针灸、推拿康复使用.

3设备参数要求：

（1）尺寸：长×宽×高（mm）：1850×750×630，允差±3%。

（2）人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

（3）方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

（4）配有患者呼吸孔。

（5）诊疗床最大起升重量：200kg-300kg,允差±10kg。

（6）产品重量：37KG，允差±1kg

（7）推拿床的四个脚为实木材质。

**需要四个脚都是实木的推拿床**

**八、治疗车采购需求：**

1 产品名称：治疗车

2 产品用途：日常护理。

3设备参数要求：

（1）工程注塑一体成型下凹式层板、整车为上、下二层，层板的材料厚度≥42mm，单块层板的板材质量≥2.18KG

（2）上层板配二个可拆卸抽屉，抽屉规格≥428X250X115mm ，抽屉内有模具一体成型的隔板卡槽，配三块活动隔板可分四个活动小格，隔板盖度≥87mm ，抽屉外侧配有模具一体成型的抽屉拉手。

（3）上层配有扶手，半圆型扶手底部设密封板防止藏污纳垢，上、下层配有ABS圆管护栏,护栏连接口设三角加强筋，提高护栏的整体承重能力。

（4）立柱采用注塑成型内螺纹上连接丝口和外螺纹下连接丝口，立柱内内壁处设≥6条加强筋，提高立柱的承重和抗撞击力。

1. **电热鼓风干燥箱采购需求：**

1 产品名称：电热鼓风干燥箱

2 产品用途：作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。

3设备参数要求：

（1）工作室采用优质钢板或不锈钢板。

（2）微电脑智慧控温仪，具有设定，测定温度双数字显、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。

（3）热风循环系统由低噪声风机和风道组成，工作室内温度均匀。

（4）有定时功能，定时范围：0~9999 min；控温精度：0.1℃；温度波动度±1℃；超温报警+10℃；RT+代表室温。台式带鼓风，水平强迫 对流。；有观察窗。

**十、特定电磁波治疗仪（红外线神灯）采购需求：**

1 产品名称：特定电磁波治疗仪（红外线神灯）

2 产品用途：日常康复

3设备参数要求：

**一、设备要求：**

特定电磁波治疗仪10台，要求为立式设备CQ-25系列等，辐射板产生能量分布于2-25um波长范围，表面温度大于270℃，具备可调定时器加热装置工作寿命不小于2000小时，热响应时间不超过15分钟。设备保修期1年或以上（含机身、控制盒内部设备及外壳）。

**相关证明材料及售后服务承诺：**

1.投标人为供应商的，需提供本公司及生产厂家的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】及有相应的经营范围。

2.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

注：以上资质资料均加盖公章并同时放入投标文件中

3.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于两年。

三、标书制作：（此项为投标人制作投标文件的依据）

顺序依次为：1有效报价单，2技术参数响应表（重要参数请单独列出并详细注明证明材料索引）；3第六条款所有资质资料；4产品资料：技术参数及性能特点描述，产品说明书，宣传彩页；5厂家及销售公司售后服务承诺书；6产品廉洁购销合同；7投标文件正本1本;8投标文件密封并盖章。